Основные научные результаты, полученные при выполнении проектов 
в рамках базовой и проектной части 
государственного задания Минобрнауки РФ в 2015 г.
на 14.10.2016 г.
№
п/п	Наименование НИР	Научный руководитель НИР	Основные полученные результаты	
1	2	3	4	
Базовая часть	
1.	СГТУ-138 «Синтез композитных метаматериалов для использования в качестве активных сред накопителей и преобразователей энергии и информации»	Гороховский А.В.
д.т.н., проф., зав. каф. 
«Химия»	Разработаны: 1. Методики синтеза композитных наноматериалов, обладающих функциональными свойствами, регулируемыми в широком диапазоне. 2. Методики получения нанокомпозитных толстопленочных функциональных покрытий для создания приборов и устройств микроэлектроники и фотовольтаики, 3. Методики получения керамических метаматериалов, обладающих необычным набором электрофизических свойств, величина которых может регулироваться в широком диапазоне за счет изменения состава и строения гетероструктурных нанопорошков, использованных в качестве сырьевых материалов.	
2.	СГТУ-139 «Разработка микро- и наноструктурированных биосовместимых покрытий остеоинтеграционного типа для медико-технических изделий, применяемых в имплантологии»	Родионов И.В.
д.т.н., проф., зав. каф. 
«Сварка и металлургия»	Разработаны научные подходы к созданию высокоэффективных имплантационных конструкций с биокомпозиционными костезамещающими покрытиями, состав, свойства и поверхностная структура которых обеспечивают принципиально новый уровень функционирования медико-технических изделий в организме. Получены и исследованы композитные биосовместимые конструкции на основе нетоксичных оксидов металлов, гидроксиапатитовой керамики, лантана, меди и серебра in vivo, а также разработаны остеоинтегрируемые покрытия со свойствами близкими к свойствам биоструктур для изделий реконструктивной хирургии. Решены актуальные задачи по созданию новых по фазовому и химическому составу биосовместимых композиций с остеокондуктивными и остеоиндуктивными свойствами; определены технические возможности получения и клинические особенности применения пленочных остеоинтегрируемых покрытий; установлено влияние свойств композиций на протекание процессов остеокондукции/остеоиндукции.	
3.	СГТУ-140 «Разработка научных основ создания полимерматричных композитов с регулируемыми свойствами на основе нанообъектов, приоритетных наполнителей и высокоэффективных технологических решений»	Устинова Т.П.
д.т.н., проф., зав. каф. 
«Химическая технология» Энгельсского технологического института	Сформулированы базовые научные положения, обеспечивающие создание полимерматричных композиционных материалов с регулируемыми свойствами. Получены образцы полимерматричных композиционных материалов на основе эпоксидной матрицы и многофункциональных модифицирующих систем, аппретированных полититанатов калия и полиакрилонитрильного технического жгутика; катионнообменной фенолформальдегидной матрицы и модифицированных базальтовых волокон с регулируемыми деформационно-прочностными характеристиками в сочетании с пониженной горючестью и прогнозируемыми функциональными свойствами, что подтверждено протоколами испытаний независимой сертификационной лаборатории.	
4.	СГТУ-141 «Разработка междисциплинарных инновационных методов анализа и диагностики сложных нелинейных процессов и их приложения»	Яшков И.А.
к.геогр.н., доц. каф. 
«Геоэкология и инженерная геология»	Работы в рамках второго этапа выполнения НИР были направлены на изучение и моделирование характерных особенностей многокомпонентных нестационарных сигналов, получаемых в ходе геофизических исследований земной коры и в рамках влияния негативных изменений окружающей среды. В рамках выполнения проекта были изучены особенности сигналов полевой разведки, обрабатываемые при камеральных работах сейсморазведки. Выявлены различные частотно-временные, скоростные и статистические характеристики, которые позволяют уверенно различать сосуществующие волновые компоненты в многоканальном режиме. Подобные исследования особенностей сигналов полевой разведки сделали возможным дальнейшее создание алгоритмов и методов диагностики, а также фильтрации помех, содержащихся в данных. На базе дискретного и непрерывного вейвлетных преобразований созданы методики и алгоритмы, позволяющие оценить присутствие в зарегистрированных данных помех и шумов различных типов, а также классифицировать их. Созданные технологии предназначены для использования в камеральных работах геофизических исследований и при экопого-биологических исследованиях влияния негативных изменений окружающей среды. Разработан способ оптимизации обнаружения и последующего исключения зон регистрации локализованных волн-помех поверхностного и звукового типов в сейсмической разведке. Данный способ может быть использован как в рамках уже существующих систем обработки, так и быть выделен в отдельный программный модуль. В рамках выполнения НИР выявлены характерные особенности различных волновых компонент, регистрируемых при проведении геофизической наземной сейсморазведки (полезный сигнал, помехи, шум), созданы алгоритмы и методики на основании вейвлетного преобразования для диагностики и оценки качества материала в камеральных работах геофизических исследований; разработан способ оптимизации обнаружения и последующего исключения зон регистрации локализованных волн-помех поверхностного и звукового типов в сейсмической разведке.	
5.	СГТУ-142 «Разработка методов дискретного анализа семантики слабоструктурированных систем»	Сытник А.А.
д.т.н., проф., зав. каф. 
«Информационные системы и технологии»	Рассмотрены инструменты по работе со связанными данными и подходы к представлению пространственно-временной информации в формате связанных данных; выполнен обзор временной онтологии OWL-time; описан подход 4D-Fluents для описания временных данных; выполнен анализ проектов описания пространственно-временных данных как связанных данных; выполнен обзор и анализ средств  автоматической генерации связанных данных; разработана библиотека для генерации связанных данных; проанализированы возможности использования коммуникативных грамматик и lspl-шаблонов для автоматического построения онтологии; разработаны программы для конвертации табличных данных в формат RDF; рассмотрены подходы и технологии преобразования реляционных баз данных в связанные данные.	
6.	СГТУ-143 «Исследование распространения электромагнитных волн в гиперболических, фотонно-кристаллических средах и в устройствах нанофотоники и нелинейного взаимодействия атомов и молекул с сильным электромагнитными полем в таких средах»	Мельников Л.А.
д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Приборостроение»	Представлены результаты исследования спектральных характеристик пропускания и отражения для ассиметричного гиперболического метаматериала, состоящего из слоев графена и слоев карбида кремния SIC. Представлены результаты исследования динамики кольцевого волоконного лазера на активизированных волокнах и при ВКР накачке, зависимости частоты биений встречных волн от параметра невзаимности (вращения). Исследовано влияние ВКР и ВРМБ на динамические характеристики кольцевых волоконных лазеров. Представлены также результаты численного моделирования столкновения солитонов, распространяющихся в оптическом волокне с периодически изменяющейся дисперсией. Представлены результаты, позволяющие прояснить причины и описать процесс формирования одиночного импульса на основе адаптации метода обратной задачи рассеяния для волокон с переменной дисперсией. Изготовлены экспериментальные образцы метаматериалов на основе упорядоченных металлических нанопроводов из сплава AgCu, проведены экспериментальные исследования спектров поглощения новых углеродных нано- и микроструктур в ТГц области, разработаны новые теоретические подходы к расчету оптических характеристик гиперболических сред с произвольным расположением оптической оси относительно поверхности слоя гиперболического материала.	
7.	СГТУ-144 «Теория и использование нелинейных явлений в ансамблях осцилляторов со сложными связями применительно к телекоммуникационным системам и сетям»	Астахов В.В.
д.ф.-м.н., проф., зав. каф. «Радиоэлектроника и телекоммуникации»	Исследован бифуркационный механизм затягивания частоты в генераторе Ван дер Поля с дополнительным колебательным контуром. Показано, что явление бистабильности, наблюдаемое в системе, определяется двумя бифуркациями: суперкритической бифуркацией Андронова-Хопфа и субкритической бифуркацией Неймарка-Сакера. При этом границы бассейнов притяжения сосуществующих аттракторов определяются устойчивыми и неустойчивыми инвариантными многообразиями седлового двумерного тора. Рассмотрена система двух взаимодействующих
осцилляторов ван дер Поля с запаздыванием в канале связи. Показано, что введение запаздывания в канале связи приводит к формированию области бистабильности внутри основного языка синхронизации. С использованием конечно-мерной модели исходной системы исследуется бифуркационная структура пространства параметров системы и, в частности, области бистабильности. Представлена и исследована схема эффективного геренатора ТГц излучения с селекцией частот на основе нового типа волоконного микрорезонатора. Исследованы сосуществующие колебательные режимы автономного кольцевого генератора однонаправленно связанных осцилляторов Тоды при различных количествах осцилляторов в кольце. Исследован нелинейный резонанс и синхронизация кольцевого генератора однонаправленно связанных осцилляторов Тоды при точечном внешнем гармоническом воздействил. Предложен оригинальный способ кодирования информации на основе динамической системы, подобной динамической системе, описывающей поведение электрона в скрещенных электрических и магнитных полях. Приведен оригинальный алгоритм шифрования. Проведено сравнение скорости работы предложенного алгоритма с известными алгоритмами.
Результаты проекта были использованы при создании программы LLGSFXP для поиска неподвижных точек уравнения Ландау-Лифшица-Гильберта-Слончевского (свидетельство о государственно регистрации программы для ЭВМ 2015612326 от 17 февраля 2015 г.), а также вошли в учебные пособия по курсу "Физика".	
8.	СГТУ-145 «Разработка методологии исследования и научное обоснование ресурсоэффективных технологий и систем энергообеспечения энергоемких промышленных комплексов»	Семенов Б.А.
д.т.н., проф., зав. каф. 
«Промышленная теплотехника»	Разработаны основы теоретических и экспериментальных методов анализа и создания рациональных систем энергообеспечения промышленных комплексов, включающие: декомпозиционно-агрегативное структурирование объекта; установление взаимосвязей между топливной, электро- и теплоэнергетической подсистемами, технологическими установками и внешними системами энергообеспечения; комплекс математических моделей расчета показателей энергоэффективности систем энергообеспечения технологических комплексов промышленных предприятий; интеграцию математических моделей и программных модулей в информационно-аналитическую систему анализа и управления потреблением первичных и преобразованных видов топлива и энергии в промышленных комплексах различной топологии; оптимизацию энерготехнологических объектов с использованием декомпозиционно-поискового принципа синтеза сложных систем.
Комплекс математических моделей расчета энергетических показателей и показателей энергоэффективности, интегрированный в информационно-аналитическую систему анализа и управления потреблением первичных и преобразованных видов топлива и энергии в промышленных комплексах различной топологии, позволяющий решать задачи оптимизации технических решений, направленных на создание новых ресурсоэффективных технологий и систем энергоснабжения. Полуэмпирическая математическая модель, адекватно описывающая процесс локального теплообмена при струйном охлаждении плоских поверхностей, позволяющая решать задачи оптимизации энергопотребления в системах воздушного охлаждения корродирующих участков огнеупорных стен стекловаренных печей.	
Проектная часть	
1.	СГТУ-157 «Анализ и выделение паттернов в нелинейных системах и активных средах, лежащих в сфере интересов интегрированных технологий (наноустройства для генерации ТГц излучения и их использование в информационно-телекоммуникационных системах, биологические и нейрофизиологические системы)»	Храмов А.Е.
д.ф.-м.н., проф. каф. 
«Геоэкология и инженерная геология»	Была получена следующая научно-техническая продукция, которая связана с разработкой новых методов анализа и диагностики осцилляторных паттернов в сложных нестационарных сигналов различной природы. 1) Метод локализации временных паттернов в многокомпонентных физиологических сигналах на основе мультифрактального анализа, применяющего вейвлет-преобразование. Метод предусматривает: а) переход от экспериментально регистрируемого процесса к временной зависимости мгновенной частоты колебаний; б) последующую фильтрацию полученной зависимости с помощью полосно-пропускающих фильтров для выделения осцилляторных составляющих, ассоциирующихся с индивидуальными модами, появление которых обусловлено различными различными регуляторными механизмами; в) проведение мультифрактального анализа с применением непрерывного вейвлет-преобразования, использующего вещественные базисные функции. Особенностью предложенного подхода является возможность количественного описания изменений сложности динамики и корреляционных характеристик, определяющих влияние разных регуляторных механизмов. Метод может применяться к сигналам сравнительно малой выборки (от нескольких десятков до нескольких сотен осцилляций). 2) Модернизированный метод автоматической диагностики сигналов эпилептической ЭЭГ, который позволяет проводить автоматическое выделение сонных веретен и 5-9 Гц колебаний на предварительно записанных экспериментальных сигналах ЭЭГ. Суть этого метода заключается в том, что для исследуемых временных рядов ЭЭГ выполняется непрерывное вейвлетное преобразование и рассчитывается сначала мгновенная, а затем усредненная по некоторым характерным частотным диапазонам энергия вейвлетного преобразования. В ходе проведенных исследований продемонстрирована высокая эффективность разработанного вейвлет-метода автоматического выделения осцилляторных паттернов на ЭЭГ, на примере выделения осцилляторных паттернов на 24-часовых записях ЭЭГ 12 крыс WAG/Rij и получения автоматической разметки сонных веретен и 5-9 Гц колебаний. 3) Метод, позволяющий оценить структурную устойчивость пространственных распределений напряженности электрического поля и концентрации носителей заряда в полупроводниковой сверхрешетке без использовании численного интегрирования пространственно-временной динамики системы. 4) Закономерности, описывающие структурную устойчивость пространственных паттернов в полупроводниковой сверхрешетке при изменении управляющих параметров: (а) в случае малых значений плотности тока в системе состояние остается устойчивым в широком диапазоне значений напряженности электрического поля, (б) существует область значений плотности тока, при которых для развития пространственно-временной неустойчивости требуется наименьшее значение приложенного напряжения; при этом, при малых значениях плотности тока состояние остается устойчивым в широком диапазоне значений приложенного напряжения, (в) при больших значениях проводимости контакта величина проводимости перестает оказывать влияние на устойчивость (неустойчивость наблюдается при одинаковых значениях приложенного напряжения), в тоже самое время, при малых значениях проводимости наблюдается увеличения значения напряжения, необходимого для возникновения неустойчивости. 5) Модернизированный метод расчета дрейфовой скорости, учитывающий эффекты межминизонного тунелирования. Разработанная численная модель может быть использована для моделирования широкого класса гетероструктур, демонстрирующих отрицательную дифференциальную проводимость, т.к. предусматривает гибкое изменение физических параметров моделируемой структуры, таких как период решетки, ширина проводящей и ширина запрещенной зоны и д.р., что особенно важно при исследовании влияния параметров структуры на динамику пространственно-временных паттернов. 6) Закономерности взаимодействия полупроводниковых периодических наноструктур с реактивными элементами их подключения в устройствах ТГц и суб-ТГц электроники. В частности, получены научные результаты, касающиеся возможности оптимизации характеристик приборов, в которых полупроводниковые сверхрешетки используются в качестве активной среды.	
2.	СГТУ-158 «Разработка сенсорных систем на основе полисахаридных матриц для люминесцентного определения полициклических углеводородов в жидких средах»	Шиповская А.Б.
	Показано, что твердофазная сорбция полисахаридными матрицами флуоресцентных зондов из водно-мицеллярных сред может быть использована для количественного определения люминофоров методом ТФЛ. Установлено, что аналитические характеристики метода определяются поверхностно-энергетическими, структурно-морфологическими и оптическими свойствами твердофазной полисахаридной матрицы (ДАЦ, ХТЗ), типом сорбционной среды (вода, масло), природой ПАВ и его концентрацией в растворе. На примере пленок ДАЦ показано, что в диапазоне С = 0.01 ККМ1 - 2 ККМ2 по мере повышения концентрации ПАВ интенсивность флуоресценции пирена увеличивается в 2-4 раза. Использование организованных сред на основе ДСН, ЦТАБ и ТХ-100 снижает индекс полярности пирена в рабочих растворах, что объясняется уменьшением вероятности безызлучательных переходов вследствие понижения полярности микроокружения молекул углеводорода. Сорбционное концентрирование пирена из водно-мицеллярных сред на пленке ДАЦ, в свою очередь, сопровождается формированием на поверхности сорбента гемимицелл ПАВ с солюбилизированным пиреном. Это приводит к повышению «жесткости» флуоресцирующих центров и значительному увеличению интенсивности флуоресценции углеводорода на твердофазной матрице. Установлена возможность применения пленок ДАЦ для ТФЛ-определения ПАУ в жировой среде при его содержании не менее 1 мг/дмЗ. Увеличению чувствительности определения пирена способствует его предварительная экстракция из жировой среды этанолом. Получены результаты квантово-химических расчетов молекулы пирена, катиона трипафлавина и аниона эозина, позволяюш;ие прогнозировать возможность сорбции данных веществ на матрицы с определенными характеристиками и солюбилизации в мицеллах ПАВ конкретного заряда. Результаты согласуются с данными ранее проведенного эксперимента. Определены спектрально-кинетические характеристики флуоресцентного зонда эозина в водно-белковой среде в присутствии ионов таллия, кадмия, меди, свинца, анионов йода. Показана возможность определения ТМ в белках по изменению константы тушения фосфоресценции эозина.	
3.	СГТУ- 159 «Кинетические закономерности и механизмы процесса извлечения поллютантов из сточных вод и почв с помощью природных и модифицированных сорбентов и энергии внешних физических полей»	Ольшанская Л.Н.
	Изучено влияние природы и концентрации ионов тяжелых металлов (ИТМ: Cu2+, Ni2+, Cd2+), длительности воздействия постоянного магнитного поля и ультрафиолетового излучения на параметры вегетативного размножения ряски крошечной, а также изменение её морфологии. Исследованы особенности локализации и накопления тяжелых металлов листецами ряски крошечной. Разработан и апробирован новый реагент для гистохимического анализа содержания ионов меди в тканях листецов ряски. Исследовано воздействие ультрафиолета (УФ), природы и концентрации анионов, совместного влияния ионов меди и УФ на динамику поверхностных потенциалов (электрических свойств) листецов ряски крошечной в процессе фиторемедиации воды. Получены новые данные по влиянию постоянного магнитного поля (ПМИ). УФ-, ИК- и лазерного (ЛИ) излучений на изменение проницаемости, динамику биопотенциалов и ионной проводимости плазматических мембран растений ряски рода Lemna I. Показано, что под воздействием внешних физических раздражителей изменяются свойства растений, их поглотительная способность, функциональные свойства ионных каналов, по которым происходит транспорт веществ из внешней среды в растение. Таким образом, показано, что ВФП могут регулировать скорость ионного тока тяжелых металлов и, следовательно, количество извлекаемого металла (g). Полученные результаты демонстрируют новые возможности применения высших водных растений в фиторемедиационных технологиях. Разработаны технологические рекомендации по очистке сточных вод методом фиторемедиации. Изучены процессы регенерации рясок после пребывания в простых	
4.	СГТУ-160 «Исследование мультиэлектродных чипов на основе наноструктур в качестве газоаналитических устройств»	Сысоев В.В.
д.т.н., проф. каф. «Физика»	Проведены исследования по разработке технологических основ применения в качестве газочувствительных элементов мультисенсорных чипов новых оксидных наноструктур, полученных в рамках таких технологий как гидротермальное выращивание из расплавов {вискеры титаната калия), электрохимическое осаждение (наночастицы оксида олова) и анодирование металла {нанотрубки диоксида титана). Проведен краткий обзор литературы по современному состоянию исследований в области оксидных нановолокон для применения в газовой сенсорике. Выполнены экспериментальные исследования по синтезу оксидных наноструктур и их нанесение на мультиэлектродные чипы. Изучено сопротивление оксидных наноструктур в составе чипов и его изменение при экспозиции чипов в различных газах-восстановителях. Впервые обнаружен хеморезистивный эффект в вискерах титаната калия при комнатной температуре. Показано, что во всех чипах с нанесенными оксидными наноструктурами полученная газочувствительность является достаточной для построения векторного мультисенсорного сигнала, который после обработки методами распознавания образов позволяет селективно определить вид тестового газа, в т. ч. близкой химической природы (спирты).	
5.	СГТУ-161 «Исследование возможности создания новых типов наноструктурных вакуумных микроволновых интегральных схем с матричными автоэлектронными катодами и миниатюрными резонансными системами, выполненными на основе печатных плат»	Царев В.А.
д.т.н., проф. каф. 
«Электронные приборы и устройства»	1. Проведен аналитический обзор публикаций по современному состоянию разработок миниатюрных вакуумных источников излучения, работающих в диапазоне 0.1-10 ТГц с уровнем мощности выходного сигнала 0.1-10 Вт. 2. Исследована электродинамическая система трехпотокового НК (МПНК) с общим многомодовым резонатором, с помощью которого можно осуществить модуляцию и отбор мощности на трех кратных частотах (40/80/120 ГГц). 3. Приведены результаты трехмерного моделирования трехзазорного микрополоскового резонатора с противофазным видом колебаний, в котором реализуется нарастающее распределение электрического поля в зазорах. Такой резонатор может быть использован в качестве электродинамической системы нового миниатюрного многолучевого микроволнового прибора с автоэмиссионным источником электронов, который является гибридом монотрона и отражательного клистрона. 4. Исследована возможность создания мощного задающего многолучевого монотронного автогенератора с четырехзазорным резонатором призматической формы. Этот прибор предназначен для работы на частоте 91,3 ГГц при напряжении 25 кВ с выходной мощностью около 2 кВт. 5. Проведено трехмерное моделирование электронно - волновых процессов в низковольтных многолучевых гибридах монотрона и клистронного умножителя частоты, которые могут быть использованы в коротковолновой части СВЧ диапазона в качестве мощных источников электромагнитной энергии. Численные расчеты были проведены с помощью трехмерной программы REZON, разработанной авторами проекта. Исследованы электродинамические свойства двухмодовых трехзазорных резонаторов, предназначенных для одновременного возбуждения их одновременно на двух заданных частотах. Проведено исследование влияния отношений амплитуд ВЧ напряжений на зазорах на амплитуды и определен характер распределения в пространстве взаимодействия соответствующих гармоник конвекционного тока. Найдены режимы, при которых возможно эффективное преобразование энергии многолучевого электронного потока в СВЧ энергию в подобных устройствах. 6. Изучены характеристики двухзазорных полуволновых многоканальных резонаторов при настройке их на двухмодовый режим работы, при котором основной (противофазный) и первый высший (синфазный) виды колебаний имеют резонансные частоты, кратные 2.	
6.	СГТУ-162 «Создание научно-технической основы, обеспечивающей научно обоснованное проектирование опор качения сложных транспортных, космических и других технических систем с повышенным ресурсом работы с использованием разработанного на ее базе прикладного программного обеспечения»	Королев А.В.
д.т.н., каф. «Технология 
машиностроения»	Получены новые научные знания о механизме трения, износа и усталостного разрушения опор качения с обобщенной формой рабочих поверхностей. Впервые построена математическая модель, отражающая явления, возникающие на площадке контакта и вызывающие сопротивление качению, износ и усталостное нарушение упругих тел с обобщенной формой рабочих поверхностей. Впервые при построении математической модели усталостного разрушения показан стохастический характер возникновения и развития дефектов материала в процессе качения, построена зависимость характера накопления дефектов материала во времени работы опор качения. Предложенная математическая модель позволяет выявлять в определенных условиях степень влияния на момент трения, износ и усталостную прочность опор качения различных факторов, прогнозировать работу опор качения, целенаправленно совершенствовать их конструкцию. Разработаны алгоритм и программа расчета величины момента сопротивления качению с использованием результатов математического моделирования. Выполнен анализ влияющих факторов, в том числе геометрической формы рабочих поверхностей и условий их взаимодействия, их трение и износ. Наглядно показано распределение износа вдоль профиля площадки контакта, влияния на сопротивление качению и износ геометрической формы контактирующих тел. На основе выполненных исследований разработаны новые конструкции опор качения и технологии их изготовления, обеспечивающие повышение их работоспособности.	
7.	СГТУ-163 «Теоретико-экспериментальное обоснование методологии получения наноструктурированных биосовместимых покрытий с контролируемыми топографией, пористостью и составом поверхности на основе металлических и металлокерамических материалов»	Лясников В.Н.
д.т.н., проф., зав. каф. 
«Физическое материаловедение и технология новых материалов»	Создан методологический подход для оценки остеоинтегративных характеристик наноструктурированных биосовместимых покрытий. Получены экспериментальные образцы материалов и покрытий. Для изучения остеоинтегративных и антимикробных свойств образцов порошкообразной формы, а также плазмонапыленных покрытий имплантатов были проведены комплексные медико-биологические исследования «in vitro» и «in vivo». Получена методика создания внутрикостных эндопротезов, обладающих повышенным остеоинтеграционным потенциалом в сочетании с антимикробными свойствами, а также повышенными механическими и улучшенными структурно-морфологическими характеристиками.	
8.	СГТУ-164 «Разработка научных и технологических основ получения хитозановых фильтрационных мембран с регулируемыми функциональными свойствами для промышленных биотехнологий»	Седелкин В.М.
д.т.н., проф., гл.н.с.
лаборатории «Машины и аппараты пищевых производств и теплотехники» 
Энгельсского технологического института	Разработаны новые рецептуры формовочных растворов на основе модифицированного хитозана с включением твердых бактерицидных наполнителей. Проведено исследование влияния состава и рецептур модифицированных формовочных растворов на их структурные характеристики. Обобщены опытные данные и получены аппроксимирующие расчетные зависимости. Созданы образцы фильтрационных композиционных мембран на основе хитозана из модифицированных поливочных растворов.